|  |
| --- |
| Anexa nr.1**Specificaţii tehnice**  |
|

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* |

 |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Obiectul achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| **Denumirea bunurilor** | **Denumirea modelului bunului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Bunuri** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 1** |
| Condiționer cu inverter 18000 BTU |  |  |  | Parametrii de bazăCompresor cu invertor - DaPuterea nominală încălzire - 5.8 kWPuterea nominală la răcire - 5.9 kWPutere BTU - 18000 BTUEER (class) - 3.4 AZona de service - 53 m²Agent frigorific - R32Temperatura de funcționare -25 °C ~ 50 °CTip - Split-SystemClasa energeticăConsum nominal la răcire - 1.55 kWConsum nominal la încălzire - 1.75 kWClasa energetică A++Funcționalitate suplimentarăNivel de zgomot unitate internă (min) - 20 dBNivel de zgomot unitate internă (max) - 41 dBimensiuniGreutate unitate externă - 33.5 kgDimensiuni unitate externă - 874 x 554 x 330 mmDimensiuni unitate internă - 969 x 320 x 241 mmGreutate unitate internă -11.2 kg***Servicii de montare și instalare (standart) a aparatului de aer condiționat*** |  |  |
| Servicii de demontare și montare, instalare (standart) a aparatului de aer condiționat |  |  |  | Galanz AUS-09H53F010B20 |  |  |
| **Total lot 1** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr.2**Specificații de preț** |  |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Obiectul de achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Suma****cu TVA** | **Termenul de****livrare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Bunuri** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 1** |
| 39700000-9 | Condiționer cu inverter 18000 BTU | buc. | 2 |  |  |  |  | 20 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 |  |
| 39700000-9 | Servicii de demontare și montare, instalare (standart) a aparatului de aercondiționat | buc. | 1 |  |  |  |  | 20 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 |  |
|  | **Total lot 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

 |