|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.22  la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_  din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_  **Specificaţii tehnice** | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Obiectul achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **Denumirea bunurilor** | **Denumirea modelului bunului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Bunuri** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 1** | | | | | | |
| \*Corp de iluminat LED cu senzor |  |  |  | Corp de iluminat LED 15W extern сu senzor 5000k IP54 rotund alb  Flux luminos min de 500lm.  Unghiul de împrăștiere este de 120 de grade.  Culoarea corpului alb, Diametru (mim) 175\*45 mm  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED cu senzor |  |  |  | Culoare Alb  Diametru (cm) 24  Durata de viata medie (h) 30000  Flux luminos (lm) 1200  Frecventa (Hz) 50  Inaltime (cm) 6  Putere maxima bec (W) 15  Temperatura de culoare (K) min 6000  Tensiune de alimentare (V) 230  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED |  |  |  | Diametrul 220 mm  Puterea (W) 20 W  Tensiune (V) 220-240 V  Temperatura culoare (K) 6500 K (Alb rece)  Flux luminos (lm) 1400 lm  Culoare Alb  Gradul de protecţie (IP) IP54  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Spot LED incorporabil |  |  |  | Spot LED incorporabil rotund 20W 7000K, Lumina LED, Culoare Alb,  Dimensiuni min 222 x 27.5 mm,  Material Plastic  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| **Total lotul 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 2** | | | | | | |
| \*Bec LED |  |  |  | Bec LED A60 12 W 6500 K E27  **Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| \*Bec LED |  |  |  | Bec LED A60 15 W 6500K E27  **Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| \*Bec led + senzor de mișcare |  |  |  | Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K  **Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| Bec incandescent |  |  |  | Temperatura culoare 2700 K  Puterea 60 W  Flux luminos 710 lm  Soclu E27  Tensiune 36 V |  |  |
| \*Tub LED |  |  |  | Dimensiuni 600 x 30 mm,  Puterea min 18 W, Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V  **Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| \*Tub LED |  |  |  | Dimensiuni 1200 x 30 mm, Puterea min 20 W Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V  **Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Putere (W)36  Tensiune 230V AC  Temp. culoare 6500K  Culoare luminii alb de zi  Dimensiuni (Ø x L) 26 x 1200 mm  Durata de viață min 8000 ore |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Putere (W)18  Tensiune 230V AC  Temp. culoare 6500K  Dimensiuni (Ø x L) 26 x 600 mm  Durata de viață min 8000 ore  Tensiunea nominala 220-240 V |  |  |
| **Total lotul 2** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 3** | | | | | | |
| \*Corp de iluminat LED |  |  |  | Corp de iluminat LED PANEL,  Tipul de montare incorporabil Armstrong 595x595x10mm, 48 W, 6500 K  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil, Puterea 48W alb neutru Temperatura culoare 6500 K, Materialul corpului Aluminiu,  Culoarea corpului Alb 600\* 600  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED |  |  |  | Corp de iluminat LED exterior  Puterea min 24W, Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 V  Materialul corpului Aluminiu,  Culoarea corpului alb/negru 300\* 300 \*30 mm  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED |  |  |  | Plafoniera exterior, senzor de mișcare: 360°, raza de acțiune de 8 m , LED, min 24W, Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 V, Culoare: Negru/ Alb, 30x30 cm  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED SMD 50W 6500K AS-105  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| Accesorii pentru corp de iluminat (suspendabil) |  |  |  | Dimensiuni 1000-1500x29x12mm  Culoare Aluminiu, Tip accesoriu Cadru/ramă  Compatibil cu Panou |  |  |
| **Total lotul 3** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 4** | | | | | | |
| \*Corp de iluminat suspendat |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea 72W,  Temperatura culoare min 4500 K Culoarea corpului Negru, Dimensiuni 2400 \* 65\* 50 mm **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat suspendat |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil,  LED Linear, Puterea (W) 40 W (L 1200 mm), T15  Culoarea corpului Negru, Temperatura culoare 6500 K **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Projector LED pe șină |  |  |  | Culoare Alb, Soclu LED, Puterea 30 W, Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 V  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| Sina pentru proiector LED cu conector de alimentare |  |  |  | Sina track light 16A 250V alb  Tipul de montare Incorporabil,  Tensiune 220-240V,  Materialul corpului Aluminiu,  Lungimea 2 M  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| **Total lotul 4** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 5** | | | | | | |
| \*Contor electric trifazat |  |  |  | Contor electric trifazat 5-100A, Frecventa (Hz) 50, Intensitatea curentului 5-100A, Tensiunea de alimentare (V)380, Tip contor Electronic,  Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică  pe teritoriul RM  **Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| \*Contor electronic monofazat pentru șină |  |  |  | Dimensiuni 90x19x60mm, Curent 5-30A, Număr faze 1. Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM  **Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| \*Transformator de curent |  |  |  | Transformator de curent TE-CO TC-A 100/5A  Tensiune nominală 660 V  Curent secundar nominal 5 A  Curent primar nominal 100 A  Gradul de protecție (IP) IP20 |  |  |
| **Total lotul 5** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 6** | | | | | | |
| \*Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG ng 2х1.5mm2=1 categorie |  |  |
| \*Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG ng 3х1.5mm2=1 categorie |  |  |
| \*Cablu electric PVS |  |  |  | Cablu electric PVS 3Х1,5 =1 categorie |  |  |
| \*Cablu electric PVS |  |  |  | Cablu electric PVS 3x2.5 =1 categorie |  |  |
| \*Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG ng 3х2.5mm2=1 categorie |  |  |
| \*Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG P 5х4mm2=1 categorie |  |  |
| **Total lotul 6** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 7** | | | | | | |
| Banda de izolare |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră |  |  |
| Cutie de  distribuție |  |  |  | Cutie de distribuție 120 x 100 x 50 mm Culoare - Alb/Galben. Tip material - Plastic |  |  |
| \*Priză |  |  |  | Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare, Tensiune 250V, Destinație Interior  Dimensiuni 87.7 x 129.5 x 44 mm, Culoare Alb |  |  |
| \*Fisa mobila |  |  |  | Fisa mobila (3Р+РЕ+N) 16A 5P 380V, IP44 |  |  |
| \*Priza fixă |  |  |  | Priza fixă (3Р+РЕ+N) 16A 5P 380V, IP44 |  |  |
| \*Priză modulară |  |  |  | Priză modulară echivalent IEK PKC-20-30-П-К 16 A  Culoare Alb, Tensiune 230 V,Curent 16 A |  |  |
| \*Ramă |  |  |  | Adaptor echivalent Schneider-Electric ETK10197E ultra alb, 4 posturi |  |  |
| \*Priză modulară |  |  |  | Priză modulară echivalent IEK RJ-45 1.5 A 150 V Alb |  |  |
| \*Priză modulară |  |  |  | Priză modulară echivalent IEK RJ-45 alb |  |  |
| \*Priză |  |  |  | Priză unitară euro echivalent Elmos 16 A 230 V Alb |  |  |
| \*Întrerupător |  |  |  | Întrerupător unitar Elmos 10 A 220 - 240 V Alb |  |  |
| \*Senzor de  mișcare |  |  |  | Dimensiuni 76 x 76 mm, Puterea 800 W Tensiune 220 - 240 V, Gradul de protecție IP20 Unghi (grade) 360°, Distanța min 4 m  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Senzor de  mișcare |  |  |  | Senzor de miscare  Putere KW;W 1000 W  Culoare Alb  Tip material Plastic  Opţiune 2 butoane ajustabile(Timpul,lux)  Distanța 8 m  Unghi (grade) 360°  Temperatura de răcire °C ES-P19A  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| **Total lotul 7** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 8** | | | | | | |
| \*Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С IEK automat.  **Termen de garanția 5 ani** |  |  |
| \*Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С IEK automat.  **Termen de garanția 5 ani** |  |  |
| \*Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 16А 4,5кА C automat.  **Termen de garanția 5 ani** |  |  |
| \*Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 25А 4,5кА C automat.  **Termen de garanția 5 ani** |  |  |
| \*Automat  diferențial |  |  |  | АВДТ 63 C10 30 mА automat diferențial.  **Termen de garanția 5 ani** |  |  |
| Cutie de distribuţie |  |  |  | Cutie de distribuţie ЩРв-12-1 36  Temperatura de răcire °C  Dimensiuni 265 x 310 x 120 mm  Gradul de protecție IP31  Destinație interioara  Tip material Metal |  |  |
| Cutie de distribuţie |  |  |  | Denumire Cutie pentru automate  Temperatura de răcire °C ШМП-3F-12B  Dimensiuni 500 x 275 x 140 mm  Destinație Interior  Tip material Metal |  |  |
| **Total lotul 8** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 9** | | | | | | |
| \*Canal pentru cablu |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 25 x 25 mm  Culoare Alb Tip material PVC |  |  |
| \*Canal pentru cablu |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 25 x 16 mm  Culoare Alb Tip material PVC |  |  |
| \*Canal pentru cablu |  |  |  | Canal pentru cablu echivalent IEK Praimer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb |  |  |
| \*Colț intern |  |  |  | Colț intern Schneider-electric pentru cablu echivalent IEK Praimer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb |  |  |
| \*Conector cablu |  |  |  | Conector cablu canal IEK Praimer 80 x 40 mm fixat plastic, PVC alb |  |  |
| **Total lotul 9** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 10** | | | | | | |
| \*Ventilator |  |  |  | Temperatura de răcire °C TT-315  Putere KW;W 330W  Dimensiuni Ø315 mm  Debitul min 2300 m3/h  Rotații 2500 ROT/MIN  Tensiune 230 V  Material Polipropilenă neinflamabilă  Grad protecție IPX4 |  |  |
| \*Lanterna pe cap |  |  |  | Dimensiuni min (L x W x H x Ø)75 x 82 x 82 mm  Acumulator min 3 x AAA  Opţiuni Cu zoom  Tip 90'  Tip material ABS  Flux luminos (lm)250 |  |  |
| **Total lotul 10** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 11** | | | | | | |
| Cutie metalică |  |  |  | Cutie de distribuţie ЩРН-9  Dimensiuni 220 x 300 x 120 mm  Gradul de protecție IP31  Tip material Metal |  |  |
| \*Doză de pardoseală |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)160 x 100 x 82 mm  Tip material Plastic  Model ETK44104  Tip 4 module  Gradul de protecţie (IP)IP20 |  |  |
| \*Doză de pardoseală |  |  |  | Doză de pardoseală min 199 x 275 x 72 mm  Tip 8 module  Tip material Plastic, Gradul de p protecție (IP) IP20 PBT  Dispune de capac cu placa metalică ce poate fi acoperita cu mocheta, parchet, etc. Capac prevăzut cu mâner și garnituri de protecție |  |  |
| \*Priză modulară |  |  |  | Priză modulară IEK PKC-20-30-П-К 16 A  Culoare Alb, Tensiune 230 V,Curent 16 A |  |  |
| \*Senzor de  mișcare |  |  |  | Senzor de mișcare PD-PIR104, Frecvența (Hz) 50/60 Putere maximă (W) 1200W, Raza de acțiune (m) 8, Setarea timpului 5 sec - 7 min, Tensiune de alimentare 220-240 V, Unghi de detecție (°) 360°, culoarea alb  **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Priză modulară |  |  |  | Priză modulară IEK RJ-45 1.5 A 150 V Alb |  |  |
| \*Modular Plug |  |  |  | RJ45 Modular Plug, Categoria 5 E |  |  |
| \*Ethernet |  |  |  | Ethernet RJ45/RJ11 HT1E640 HOGERT |  |  |
| **TOTAL GENERAL** | |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Anexa nr.23  la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_  din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_  **Specificații de preț** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Obiectul de achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare** | | **Clasificație bugetară (IBAN)** | | | | | | **Discount**  **%** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | | | | 11 | |  | **Bunuri** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED cu senzor | buc. | 20 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED cu senzor | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED | buc. | 30 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Spot LED incorporabil | buc. | 15 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | **Total lotul 1** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | \*Bec LED | buc. | 100 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Bec LED | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Bec led + senzor de mișcare | buc. | 5 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | Bec incandescent | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Tub LED | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Tub LED | buc. | 130 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | Tub fluorescent | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | Tub fluorescent | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | **Total lotul 2** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED | buc. | 100 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED | buc. | 15 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED | buc. | 30 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED | buc. | 8 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | Accesorii pentru corp de iluminat (suspendabil) | set | 30 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | **Total lotul 3** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | \*Corp de iluminat suspendat | buc. | 10 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Corp de iluminat suspendat | buc. | 16 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Projector LED pe șină | buc. | 25 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | Sina pentru proiector LED cu conector de alimentare | buc. | 5 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | |  | **Total lotul 4** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | \*Contor electric trifazat | buc. | 4 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Contor electronic monofazat pentru șină | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Transformator de curent | buc. | 12 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | **Total lotul 5** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | \*Cablu electric VVG P | m | 300 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Cablu electric VVG P | m | 1200 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Cablu electric PVS | m | 300 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Cablu electric PVS | m | 300 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Cablu electric VVG P | m | 800 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Cablu electric VVG P | m | 15 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | **Total lotul 6** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | Banda de izolare | buc. | 30 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | Cutie de distribuție | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Priză | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Fisa mobila | buc. | 10 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Priza fixă | buc. | 10 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Priză modulară | buc. | 30 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Ramă | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Priză modulară | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Priză modulară | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Priză | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Întrerupător | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Senzor de mișcare | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Senzor de mișcare | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | **Total lotul 7** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | \*Automat | buc. | 10 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Automat | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Automat | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Automat | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Automat diferențial | buc. | 5 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | Cutie de distribuţie | buc. | 5 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | Cutie de distribuţie | buc. | 4 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | **Total lotul 8** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | \*Canal pentru cablu | buc. | 50 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Canal pentru cablu | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Canal pentru cablu | buc. | 25 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Colț intern | buc. | 8 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Conector cablu | buc. | 8 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | **Total lotul 9** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | \*Ventilator | buc. | 2 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Lanterna pe cap | buc. | 4 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | **Total lotul 10** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31681410-0 | Cutie metalică | buc. | 2 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Doză de pardoseală | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Doză de pardoseală | buc. | 10 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Priză modulară | buc. | 60 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Senzor de mișcare | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Priză modulară | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Modular Plug | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | 31681410-0 | \*Ethernet | buc. | 1 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 | | | | | |  | | **Total lotul 11** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **TOTAL GENERAL** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |