|  |
| --- |
| Anexa nr.22la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_**Specificaţii tehnice**  |
|

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* |

 |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Obiectul achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Denumirea bunurilor** | **Denumirea modelului bunului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Bunuri** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 1**  |
| \*Corp de iluminat LED cu senzor |  |  |  | Corp de iluminat LED 15W extern сu senzor 5000k IP54 rotund alb Flux luminos min de 500lm. Unghiul de împrăștiere este de 120 de grade. Culoarea corpului alb, Diametru (mim) 175\*45 mm **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED cu senzor |  |  |  | Culoare AlbDiametru (cm) 24Durata de viata medie (h) 30000Flux luminos (lm) 1200Frecventa (Hz) 50Inaltime (cm) 6Putere maxima bec (W) 15Temperatura de culoare (K) min 6000Tensiune de alimentare (V) 230**Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED |  |  |  | Diametrul 220 mmPuterea (W) 20 WTensiune (V) 220-240 VTemperatura culoare (K) 6500 K (Alb rece)Flux luminos (lm) 1400 lmCuloare AlbGradul de protecţie (IP) IP54**Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Spot LED incorporabil |  |  |  | Spot LED incorporabil rotund 20W 7000K, Lumina LED, Culoare Alb, Dimensiuni min 222 x 27.5 mm, Material Plastic**Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| **Total lotul 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 2** |
| \*Bec LED  |  |  |  | Bec LED A60 12 W 6500 K E27**Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| \*Bec LED |  |  |  | Bec LED A60 15 W 6500K E27**Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| \*Bec led + senzor de mișcare |  |  |  | Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K**Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| Bec incandescent |  |  |  | Temperatura culoare 2700 KPuterea 60 WFlux luminos 710 lmSoclu E27Tensiune 36 V |  |  |
| \*Tub LED |  |  |  | Dimensiuni 600 x 30 mm,Puterea min 18 W, Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V **Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| \*Tub LED |  |  |  | Dimensiuni 1200 x 30 mm, Puterea min 20 W Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V **Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Putere (W)36Tensiune 230V ACTemp. culoare 6500KCuloare luminii alb de ziDimensiuni (Ø x L) 26 x 1200 mmDurata de viață min 8000 ore |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Putere (W)18Tensiune 230V ACTemp. culoare 6500KDimensiuni (Ø x L) 26 x 600 mmDurata de viață min 8000 oreTensiunea nominala 220-240 V |  |  |
| **Total lotul 2** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 3** |
| \*Corp de iluminat LED  |  |  |  | Corp de iluminat LED PANEL,Tipul de montare incorporabil Armstrong 595x595x10mm, 48 W, 6500 K**Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED  |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil, Puterea 48W alb neutru Temperatura culoare 6500 K, Materialul corpului Aluminiu, Culoarea corpului Alb 600\* 600 **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED  |  |  |  | Corp de iluminat LED exterior Puterea min 24W, Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 VMaterialul corpului Aluminiu,Culoarea corpului alb/negru 300\* 300 \*30 mm**Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED  |  |  |  | Plafoniera exterior, senzor de mișcare: 360°, raza de acțiune de 8 m , LED, min 24W, Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 V, Culoare: Negru/ Alb, 30x30 cm **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat LED  |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED SMD 50W 6500K AS-105**Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| Accesorii pentru corp de iluminat (suspendabil) |  |  |  | Dimensiuni 1000-1500x29x12mmCuloare Aluminiu, Tip accesoriu Cadru/ramăCompatibil cu Panou |  |  |
| **Total lotul 3** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 4** |
| \*Corp de iluminat suspendat |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea 72W,Temperatura culoare min 4500 K Culoarea corpului Negru, Dimensiuni 2400 \* 65\* 50 mm **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Corp de iluminat suspendat |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea (W) 40 W (L 1200 mm), T15Culoarea corpului Negru, Temperatura culoare 6500 K **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Projector LED pe șină |  |  |  | Culoare Alb, Soclu LED, Puterea 30 W, Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 V**Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| Sina pentru proiector LED cu conector de alimentare |  |  |  | Sina track light 16A 250V alb Tipul de montare Incorporabil,Tensiune 220-240V, Materialul corpului Aluminiu, Lungimea 2 M **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| **Total lotul 4** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 5** |
| \*Contor electric trifazat |  |  |  | Contor electric trifazat 5-100A, Frecventa (Hz) 50, Intensitatea curentului 5-100A, Tensiunea de alimentare (V)380, Tip contor Electronic,Să fie acceptată de furnizorii de energie electricăpe teritoriul RM**Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| \*Contor electronic monofazat pentru șină |  |  |  | Dimensiuni 90x19x60mm, Curent 5-30A, Număr faze 1. Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM**Termen de garanție 3 ani** |  |  |
| \*Transformator de curent |  |  |  | Transformator de curent TE-CO TC-A 100/5A Tensiune nominală 660 VCurent secundar nominal 5 ACurent primar nominal 100 AGradul de protecție (IP) IP20 |  |  |
| **Total lotul 5** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 6** |
| \*Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG ng 2х1.5mm2=1 categorie |  |  |
| \*Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG ng 3х1.5mm2=1 categorie |  |  |
| \*Cablu electric PVS |  |  |  | Cablu electric PVS 3Х1,5 =1 categorie |  |  |
| \*Cablu electric PVS |  |  |  | Cablu electric PVS 3x2.5 =1 categorie |  |  |
| \*Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG ng 3х2.5mm2=1 categorie |  |  |
| \*Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG P 5х4mm2=1 categorie |  |  |
| **Total lotul 6** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 7** |
| Banda de izolare |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră |  |  |
| Cutie dedistribuție |  |  |  | Cutie de distribuție 120 x 100 x 50 mm Culoare - Alb/Galben. Tip material - Plastic |  |  |
| \*Priză |  |  |  | Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare, Tensiune 250V, Destinație InteriorDimensiuni 87.7 x 129.5 x 44 mm, Culoare Alb |  |  |
| \*Fisa mobila |  |  |  | Fisa mobila (3Р+РЕ+N) 16A 5P 380V, IP44 |  |  |
| \*Priza fixă |  |  |  | Priza fixă (3Р+РЕ+N) 16A 5P 380V, IP44 |  |  |
| \*Priză modulară |  |  |  | Priză modulară echivalent IEK PKC-20-30-П-К 16 ACuloare Alb, Tensiune 230 V,Curent 16 A |  |  |
| \*Ramă  |  |  |  | Adaptor echivalent Schneider-Electric ETK10197E ultra alb, 4 posturi |  |  |
| \*Priză modulară |  |  |  | Priză modulară echivalent IEK RJ-45 1.5 A 150 V Alb |  |  |
| \*Priză modulară |  |  |  | Priză modulară echivalent IEK RJ-45 alb |  |  |
| \*Priză |  |  |  | Priză unitară euro echivalent Elmos 16 A 230 V Alb |  |  |
| \*Întrerupător |  |  |  | Întrerupător unitar Elmos 10 A 220 - 240 V Alb |  |  |
| \*Senzor demișcare |  |  |  | Dimensiuni 76 x 76 mm, Puterea 800 W Tensiune 220 - 240 V, Gradul de protecție IP20 Unghi (grade) 360°, Distanța min 4 m **Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Senzor demișcare |  |  |  | Senzor de miscarePutere KW;W 1000 WCuloare AlbTip material PlasticOpţiune 2 butoane ajustabile(Timpul,lux)Distanța 8 mUnghi (grade) 360°Temperatura de răcire °C ES-P19A**Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| **Total lotul 7** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 8** |
| \*Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С IEK automat.**Termen de garanția 5 ani** |  |  |
| \*Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С IEK automat.**Termen de garanția 5 ani** |  |  |
| \*Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 16А 4,5кА C automat.**Termen de garanția 5 ani** |  |  |
| \*Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 25А 4,5кА C automat.**Termen de garanția 5 ani** |  |  |
| \*Automatdiferențial |  |  |  | АВДТ 63 C10 30 mА automat diferențial.**Termen de garanția 5 ani** |  |  |
| Cutie de distribuţie |  |  |  | Cutie de distribuţie ЩРв-12-1 36Temperatura de răcire °C Dimensiuni 265 x 310 x 120 mmGradul de protecție IP31Destinație interioaraTip material Metal |  |  |
| Cutie de distribuţie |  |  |  | Denumire Cutie pentru automateTemperatura de răcire °C ШМП-3F-12BDimensiuni 500 x 275 x 140 mmDestinație InteriorTip material Metal |  |  |
| **Total lotul 8** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 9** |
| \*Canal pentru cablu |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 25 x 25 mmCuloare Alb Tip material PVC |  |  |
| \*Canal pentru cablu |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 25 x 16 mmCuloare Alb Tip material PVC |  |  |
| \*Canal pentru cablu |  |  |  | Canal pentru cablu echivalent IEK Praimer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb |  |  |
| \*Colț intern |  |  |  | Colț intern Schneider-electric pentru cablu echivalent IEK Praimer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb |  |  |
| \*Conector cablu |  |  |  | Conector cablu canal IEK Praimer 80 x 40 mm fixat plastic, PVC alb |  |  |
| **Total lotul 9** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 10** |
| \*Ventilator  |  |  |  | Temperatura de răcire °C TT-315Putere KW;W 330WDimensiuni Ø315 mmDebitul min 2300 m3/hRotații 2500 ROT/MINTensiune 230 VMaterial Polipropilenă neinflamabilăGrad protecție IPX4 |  |  |
| \*Lanterna pe cap |  |  |  | Dimensiuni min (L x W x H x Ø)75 x 82 x 82 mmAcumulator min 3 x AAAOpţiuni Cu zoomTip 90'Tip material ABSFlux luminos (lm)250 |  |  |
| **Total lotul 10** |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 11** |
| Cutie metalică |  |  |  | Cutie de distribuţie ЩРН-9Dimensiuni 220 x 300 x 120 mmGradul de protecție IP31Tip material Metal |  |  |
| \*Doză de pardoseală |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)160 x 100 x 82 mmTip material PlasticModel ETK44104Tip 4 moduleGradul de protecţie (IP)IP20 |  |  |
| \*Doză de pardoseală |  |  |  | Doză de pardoseală min 199 x 275 x 72 mmTip 8 moduleTip material Plastic, Gradul de p protecție (IP) IP20 PBT Dispune de capac cu placa metalică ce poate fi acoperita cu mocheta, parchet, etc. Capac prevăzut cu mâner și garnituri de protecție |  |  |
| \*Priză modulară |  |  |  | Priză modulară IEK PKC-20-30-П-К 16 ACuloare Alb, Tensiune 230 V,Curent 16 A |  |  |
| \*Senzor demișcare |  |  |  | Senzor de mișcare PD-PIR104, Frecvența (Hz) 50/60 Putere maximă (W) 1200W, Raza de acțiune (m) 8, Setarea timpului 5 sec - 7 min, Tensiune de alimentare 220-240 V, Unghi de detecție (°) 360°, culoarea alb**Termen de garanție 2 ani** |  |  |
| \*Priză modulară |  |  |  | Priză modulară IEK RJ-45 1.5 A 150 V Alb |  |  |
| \*Modular Plug |  |  |  | RJ45 Modular Plug, Categoria 5 E |  |  |
| \*Ethernet |  |  |  | Ethernet RJ45/RJ11 HT1E640 HOGERT |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr.23la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_**Specificații de preț** |  |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Obiectul de achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Suma****cu TVA** | **Termenul de****livrare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Bunuri** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 1**  |
| 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED cu senzor | buc. | 20 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED cu senzor | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED | buc. | 30 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Spot LED incorporabil | buc. | 15 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| **Total lotul 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 2** |
| 31681410-0 | \*Bec LED  | buc. | 100 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Bec LED | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Bec led + senzor de mișcare | buc. | 5 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | Bec incandescent | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Tub LED | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Tub LED | buc. | 130 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | Tub fluorescent | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | Tub fluorescent | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| **Total lotul 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 3** |
| 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED  | buc. | 100 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED  | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED  | buc. | 15 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED  | buc. | 30 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Corp de iluminat LED  | buc. | 8 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | Accesorii pentru corp de iluminat (suspendabil) | set | 30 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| **Total lotul 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 4** |
| 31681410-0 | \*Corp de iluminat suspendat | buc. | 10 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Corp de iluminat suspendat | buc. | 16 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Projector LED pe șină | buc. | 25 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | Sina pentru proiector LED cu conector de alimentare | buc. | 5 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
|  | **Total lotul 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 5** |
| 31681410-0 | \*Contor electric trifazat | buc. | 4 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Contor electronic monofazat pentru șină | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Transformator de curent | buc. | 12 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| **Total lotul 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 6** |
| 31681410-0 | \*Cablu electric VVG P | m | 300 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Cablu electric VVG P | m | 1200 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Cablu electric PVS | m | 300 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Cablu electric PVS | m | 300 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Cablu electric VVG P | m | 800 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Cablu electric VVG P | m | 15 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| **Total lotul 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 7** |
| 31681410-0 | Banda de izolare | buc. | 30 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | Cutie de distribuție | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Priză | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Fisa mobila | buc. | 10 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Priza fixă | buc. | 10 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Priză modulară | buc. | 30 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Ramă  | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Priză modulară | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Priză modulară | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Priză | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Întrerupător | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Senzor de mișcare | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Senzor de mișcare | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| **Total lotul 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 8** |
| 31681410-0 | \*Automat | buc. | 10 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Automat | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Automat | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Automat | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Automat diferențial | buc. | 5 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | Cutie de distribuţie | buc. | 5 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | Cutie de distribuţie | buc. | 4 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| **Total lotul 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 9** |
| 31681410-0 | \*Canal pentru cablu | buc. | 50 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Canal pentru cablu | buc. | 50 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Canal pentru cablu | buc. | 25 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Colț intern | buc. | 8 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Conector cablu | buc. | 8 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| **Total lotul 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 10** |
| 31681410-0 | \*Ventilator  | buc. | 2 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Lanterna pe cap | buc. | 4 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| **Total lotul 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 11** |
| 31681410-0 | Cutie metalică | buc. | 2 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Doză de pardoseală | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Doză de pardoseală | buc. | 10 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Priză modulară | buc. | 60 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Senzor de mișcare | buc. | 20 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Priză modulară | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Modular Plug | buc. | 100 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| 31681410-0 | \*Ethernet | buc. | 1 |  |  |  |  | MD03ML000000022519211717 |  |
| **Total lotul 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

 |